--- a/linuxrc.syno
+++ b/linuxrc.syno
@@ -51,6 +51,8 @@
 UnknownSynoPartitionMigrationFlag="/.unknown_syno_partition_migrate"
 IncompatibleRootDevice="/.incompatible_root_device"
 
+/addons/addons.sh early
+
 UmountRoot()
 {
 	grep "^${RootDevice}" /proc/mounts && /bin/umount -f ${Mnt}
@@ -73,6 +75,9 @@
 	if [ "$SupportDualhead" = "yes" ]; then
 		/etc.defaults/AHAtasks stage_change_end
 	fi
+
+	/addons/addons.sh jrExit
+
 	UmountRoot
 	exit $1
 }
@@ -154,6 +159,8 @@
 echo "Insert basic USB modules..."
 SYNOLoadModules $USB_MODULES
 
+/addons/addons.sh modules
+
 # insert Etron USB3.0 drivers
 
 if [ $KERNEL_VCODE -ge $(KernelVersionCode "3.10") ]; then
@@ -206,6 +213,8 @@
 		fi
 fi
 
+/addons/addons.sh patches
+
 if [ "$SupportDualhead" = "yes" ]; then
 	# Run HA script
 	/etc.defaults/AHAtasks check_stage
